1.

Millions of implementations built using ZigBee standards prove you can rely on the widest variety of smart and easy-to-use products for just about anywhere you work, live or play.

ZigBee lets you easily and cost-effectively add intelligent new features that improve the efficiency, safety, security.

2.

분야별 ZigBee 칩셋 수요 개수(단위 : 백만 개)

구분	2006년	2007년	2008년	2009년
홈 네트워크	16.7	42.2	84.8	137.1
가정자동화	47.0	154.0	339.0	547.1
산업자동화	7.6	15.6	29.2	49.0
게임	3.9	9.3	20.3	36.0
합계	75.2	221.1	473.3

3.

(1)                   (2)

4.

ZigBee 적용 분야

저전력 소비가 필요한 곳

그물형 네트워크가 필요한 곳

낮은 데이터 전송률 허용 분야

1

2

3

근거리 무선통신의 핵심기술 ZigBee

무선통신

igBee는 저전력, 저가격, 사용의 용이성이 특징인 근거리 무선센서 네트워크의 대표적 기술 중 하나로, 2003년 IEEE 802.15.4 작업분과위원회에서 표준화된 물리 계층을 기반으로 상위 프로토콜 및 응용 계층을 규격화한 기술이다. 블루투스의 고가격, 고전력 소비의 단점을 보완한 기술로서 무선 리모컨, 무선 조명제어, 컴퓨터의 무선 키보드와 마우스, 가정자동화, 재고관리 등에 주로 응용되는 기술이다.

Z

컴퓨터가 주고받는 일정한 형식과 절차를 규정하는 표준화된 통신 규약

ZigBee는 zig-zag와 bee(벌)의 합성어로, 벌이 꽃을 쫓아 여기저기 다니며 모든 것을 통신한다는 의미이다. 꿀벌은 의사소통의 수단으로서 지그재그 패턴으로 춤을 추며 꽃의 위치, 거리, 방향을 알려 준다. 이러한 방식에서 착안된 ZigBee는 상당히 경제적인 통신 수단으로서 무선센서 네트워크 기술도 이와 같은 혁신(革新)적인 기술을 따르고자 한 의미도 있다. 이와 함께 이 기술의 표준화를 위한 모임의 태동기에 여러 제안을 수렴하고 결정하는 과정에서 진행이 순조롭지 못하고 여러 가지 진통을 겪으면서 지그재그로 진행해 왔다는 의미가 함축(含蓄)적으로 포함되어 Zig+Bee라는 합성어를 만들어 낸 것이다.

글꼴 : 궁서, 18pt,

흰색, 음영색 : 파랑(100%)

■ 한국 ZigBee 포럼

포럼의 필요성

국내 ZigBee 기술 표준화 수립 기간 단축

문단 번호 기능 사용,

왼쪽 여백 : 15pt(1수준),
25pt(2수준), 줄 간격 : 180%

산업체 간 공동사업을 통한 국내 ZigBee 시장 환경 조성

포럼 수행 내용

ZigBee 국내용 프로파일 표준 개발

운영위원회 및 홈페이지를 통한 산업체 간 대화의 장 마련

표 전체 글꼴 : 굴림, 10pt, 가운데 정렬,

셀 배경색(그러데이션) : 유형(수직),

시작색(노랑), 끝색(흰색)

글꼴 : 궁서, 18pt,

밑줄, 강조점

■ 무선통신 방식의 비교

구분	ZigBee	와이파이	블루투스	적외선
전송 속도	250kbps	54mbps	1mbps	115kbps
복잡성	적음	높음	높음	낮음
전력 소비	매우 적음	많음	중간
보안성	응용 계층 보안	없음	128비트 암호화	없음
적용 분야	센서 네트워크	무선랜 연결	기기 간 무선 연결	리모트 컨트롤

- ZigBee는 대부분의 시간을 슬립 모드 상태로 있을 수 있어 평균 전력 사용이 매우 적다.

글꼴 : 돋움, 25pt, 진하게,

장평 120%, 가운데 정렬

한국 ZigBee 포럼

- 4 -

쪽 번호 매기기

4로 시작